Проверка прочих элементов конструкции

1 Отсутствие дополнительных предметов или покрытий, ограничивающих обзорность с места водителя. Соответствие полосы пленки в верхней части ветрового стекла установленным требованиям

2 Соответствие норме светопропускания ветрового стекла, передних боковых стекол и стекол передних дверей

3 Отсутствие трещин на ветровом стекле в зоне очистки водительского стеклоочистителя

4 Работоспособность замков дверей кузова, кабины, механизмов регулировки и фиксирующих устройств сидений, устройства обогрева и обдува ветрового стекла, противоугонного устройства

5 Наличие зеркал заднего вида в соответствии с установленными требованиями

6 Наличие работоспособного звукового сигнального прибора

7 Обеспечение тягово-сцепными устройствами легковых автомобилей беззазорной сцепки сухарей замкового устройства с шаром

8 Соответствие размерных характеристик сцепных устройств установленным требованиям

9 Оснащение транспортных средств исправными ремнями безопасности

10 Работоспособность механизмов регулировки сидений

11 Отсутствие каплепадения масел и рабочих жидкостей