Диагностика тормозной системы

1 Соответствие показателей эффективности торможения и устойчивости торможения

2 Соответствие разности тормозных сил установленным требованиям

3 Отсутствие подтеканий тормозной жидкости, нарушения герметичности трубопроводов или соединений в гидравлическом тормозном приводе

4 Отсутствие коррозии, грозящей потерей герметичности или разрушением

5 Отсутствие механических повреждений тормозных трубопроводов

6 Отсутствие трещин остаточной деформации деталей тормозного привода

7 Исправность средств сигнализации и контроля тормозных систем 8 Отсутствие набухания тормозных шлангов под давлением, трещин и видимых мест перетирания