Диагностика внешних световых приборов

1 Соответствие устройств освещения и световой сигнализации установленным требованиям

2 Наличие рассеивателей внешних световых приборов, отсутствие их разрушения и загрязнения. Отсутствие не предусмотренных конструкцией светового прибора оптических элементов

3 Работоспособность и режим работы сигналов торможения

4 Соответствие углов регулировки и силы света фар установленным требованиям

5 Наличие и расположение фар и сигнальных фонарей в местах, предусмотренных конструкцией

6 Соответствие источника света в фарах, формы, цвета и размера фар. Наличие светоотражающей контурной маркировки, отсутствие ее повреждения и отслоения